$#PC-VIDEOヘルプ 目次
本プログラムは複数の相手とオンラインで画像、音声、文字データのやりとりを行うものです。
コマンド
[ファイル]メニュー
[接続]メニュー
[画像]メニュー
[ウィンドウ]メニュー
リストボックス
ツールバー
起動時のパラメータ

$#ファイルメニュー
環境設定
接続ホスト設定
ビデオソース
リモート設定
終了

$#K環境設定
PC-VIDEO の環境設定を行います。
K名前	メインウィンドウにリスト表示されるユーザ名を入れます。
Kビデオキャプチャ	ビデオキャプチャを行うかどうかを設定します。ＯＦＦにするとビデオキャプチャボードが実装されていてもキャプチャを行いません。
K接続時にビデオ表示	ホスト接続時に受信したビデオ画像を全て表示します。この設定を OFFにしておいても画像表示したいユーザをメインウィンドウ上で選択し ダブルクリックするか、[画像]メニューの「送／受信画像表示」を実行すれば画像は表示できます。
Kリモート設定許可	他からの「リモート設定」の 許可／禁止 を設定します。
送信ビデオ設定	送信ビデオに関する設定をします。
受信ビデオ設定	受信ビデオに関する設定をします。

$#K送信ビデオ設定
送信するビデオ画像に関する設定をします。
K動画サイズ
動画送信時のウィンドウサイズを設定します。
K静止画サイズ
静止画送信時のウィンドウサイズを設定します。
K色数
ビデオ送信画像の色数を設定します。
Kカメラ種類
使用するカメラの種類を設定します。なお、カメラコントロールでサポートするカメラは Canon VC-C1 のみなので、カメラコントロールを行う場合は「Canon VC-C1」を選択しておいて下さい。
K画像品質
色数を「32,768色」または「1,677万色」に設定した場合に 画像品質を１～１００の数値で設定します。数値が大きいほど画質は良くなりますが 送信データ量は増えます。
Kカメラ切替
スイッチャで複数のカメラを切り替えて使うときにＯＮにします。カメラが切り替わった直後の画像の劣化を防ぎます。
K輪郭強調
画像の輪郭（エッジ）を強調し、画像をシャープにします。０～１０の範囲で設定します。０は強調無しで、数値が大きくなるほど強調されます。
K送信速度制限
ビデオ画像送信時の最大データ転送速度の制限値を設定します。
K制限無し
ビデオ送信データの転送速度を制限しないという設定にします。
K情報表示
１秒当たりのフレーム数(fps)、１フレーム当たりのブロック(8x8 pixel)数(bpf)、１秒当たりの送信データビット数(kbps)、データ圧縮率(％) を送信画像画面の下に表示します。
K完全フレーム送信
変化の有る無しに関わらず 常にフレーム全体を送信します。

$#K受信ビデオ設定
受信するビデオ画像の表示に関する設定をします。
Kウィンドウサイズ可変
受信ビデオのウィンドウサイズを自由に変更することができるようにします。この設定を ON にして さらに縦横比固定の設定を ON にしておくと、ウィンドウサイズを変更したときに ウィンドウの縦横比を固定することができます。
K縦横比固定
ウィンドウサイズ可変の設定が ON になっているときのみ設定が可能で、受信ビデオのウィンドウサイズの縦横比を固定します。
Kウィンドウサイズ固定
送信側の設定したウィンドウサイズに関係なく、受信時のウィンドウサイズを指定したサイズに固定します。なお、この設定が O Nになっていても ウィンドウサイズ可変の設定が ONになっていれば 接続時の指定した固定サイズを後に自由に変更することができます。
K情報表示
１秒当たりのフレーム数(fps)、１フレーム当たりのブロック(8x8 pixel)数(bpf)、１秒当たりの送信データビット数(kbps)、データ圧縮率(％) を受信画像画面の下に表示します。

$#K接続ホスト設定
接続ホスト（他のユーザまたはリフレクタ）を設定します。ここで登録された接続ホストは[接続]メニューに表示されて その接続が容易になります。
接続ホスト設定の仕方
＜登録＞
１）接続するホストの 名称、ホスト名、チャネル番号 を入力します。
２）追加ボタンをクリックします。（リスト表示されます。）
＜変更＞
１）変更したい接続ホストを 接続ホスト設定ダイアログのリストボックスで選択しダブルクリックして（もしくはメインウィンドウのリストボックスで選択して）、下方の入力フィールドにその 名称、ホスト名、チャネル番号を表示させます。
２）変更箇所を入力し直します。
３）変更ボタンをクリックします。
＜削除＞
１）削除したい接続ホストを リスト上で選択します。
２）削除ボタンをクリックします。
＜表示順序の入れ替え＞
１）接続ホスト設定ダイアログのリスト上で移動させたいホストを選択します。
２）同リスト上で 移動させたい位置の左端にマウスカーソルを持っていき、カーソルの形状が変わる部分をクリックします。（その位置に移動します。）

$#(リスト表示される)ユーザまたはリフレクタの名称

$#ホスト名 または I Pアドレス

$#リフレクタに接続する場合に必要となり、０－９９まで登録可能です。省略時や通常は ０にしておきます。

$#Kビデオソース
送信画像（キャプチャ画像）の画質を調整します。ビデオキャプチャボードが実装されていない場合には設定できません。
以下の 送信画像に関する調整を行います。
・カメラ画像の色合い（赤－緑）
・色の濃さ（薄－濃）
・明るさ（暗－明）
・コントラスト（低－高）
・水平位置（左－右）

$#kリモート設定
メインウィンドウで選択したユーザの PC-VIDEO の「環境設定」情報を 参照／変更します。ただし、選択したユーザが「リモート設定許可」の設定を ON にしているときのみ可能となります。
→環境設定

$#PC-VIDEOを終了させます。

$#複数のユーザと接続する場合にリフレクタに接続します。

$#K接続メニュー
このメニューコマンドでホストとの接続／切断を行います。
[接続]メニューには、接続ホスト（[ファイル]メニューの「接続ホスト設定」で登録したもの）がメニュー表示されているので、この中から選択するとそのホストと接続できます。このほかに、その他のホスト および 切断 がメニュー表示されますが、[ファイル]メニューの「接続ホスト設定」において接続ホストの登録をしていない場合はこれらのメニュー表示はされません。（→「接続ホスト設定」未登録時はその他のホストを参照して下さい。）
その他のホスト
切断
参考事項
・ツールバーのを実行すると、最後に接続していたホストに接続します。
・環境設定で「接続時にビデオ表示」の設定を ON にしておくと、ホスト接続時に 接続ホストのビデオウィンドウが画面に表示されます。この設定が OFF の時は メインウィンドウ上でユーザを選択し ダブルクリックするか、[画像]メニューの「送／受信画像表示」を実行してそのビデオウィンドウを表示させます。

$#Kその他のホスト
[接続]メニューにメニュー表示されていないホスト（[ファイル]メニューの「接続ホスト設定」で登録していないホスト）と接続します。接続したいホストのホスト名とチャネル番号を指定して実行します。
参考事項
環境設定で「接続時にビデオ表示」の設定を ON にしておくと、ホスト接続時に 接続ホストのビデオウィンドウが画面に表示されます。この設定が OFF の時は メインウィンドウ上でユーザを選択し ダブルクリックするか、[画像]メニューの「送／受信画像表示」を実行してそのビデオウィンドウを表示させます。

$#K切断
メインウィンドウで選択したユーザとの接続を切断します。ただし、選択したユーザがリフレクタと接続している場合は、そのリフレクタの同じチャネルに接続している他の全てのユーザと接続が切れます。
参考事項
ツールバーのを選択しても同じことを実行できます。

$# K K K K画像メニュー
送信画像表示
受信画像表示
送信画像静止
受信画像静止
送信カメラコントロール
受信カメラコントロール

$#送信画像を表示します。すでに画像が表示されている場合はそのウィンドウを閉じます。
（ビデオキャプチャボードが実装されていない場合には実行できません。）

$#メインウィンドウで選択したユーザの画像を表示します。すでに画像が表示されている場合はそのウィンドウを閉じます。
→メインウィンドウで選択したユーザをダブルクリックしても 同じこと（ウィンドウの表示／停止）を実行できます。

$#送信画像を静止させます。現在静止している場合は静止の取消となります。
（「送信画像表示」を実行していないと実行できません。）

$#メインウィンドウで選択したユーザの画像を静止させます。現在静止している場合は静止の取消となります。
（選択したユーザの「受信画像表示」を実行していないと実行できません。）

$#k送信カメラコントロール
自分のビデオカメラをコントロールします。送信カメラコントロールは[画像]メニューの「送信画像表示」を実行しているときのみ実行できます。また、送信画像ウィンドウをダブルクリックしても実行することができます。ビデオカメラがコントロールされている間 送信画像ウィンドウには赤い枠が表示されています。
オプション設定	カメラに関する設定をします。
カメラ方向	カメラの方向移動およびズームを操作をします。
ズーム	カメラのズーム操作をします。
フォーカス	カメラのフォーカス操作をします。
プリセット	カメラ方向およびズーム をあらかじめ設定します。
ロック	他からのカメラコントロールを禁止します。
ステータスバー	カメラコントロールに関するメッセージが表示されます。
注意事項
サポートするカメラは Canon VC-C1 のみです。環境設定の「カメラ種類」ではCanon VC-C1を選択しておいて下さい。

$#K受信カメラコントロール
メインウィンドウで選択した相手のビデオカメラをコントロールします。受信カメラコントロールは[画像]メニューの「受信画像表示」を実行しているときのみ実行きます。また、コントロールしたい画像ウィンドウをダブルクリックしても実行することができます。ビデオカメラがコントロールされている画像ウィンドウには赤い枠が表示されています。
オプション設定	カメラに関する設定をします。
カメラ方向	カメラの方向移動およびズームを操作をします。
ズーム	カメラのズーム操作をします。
フォーカス	カメラのフォーカス操作をします。
プリセット	カメラ方向およびズーム をあらかじめ設定します。
ロック	他からのカメラコントロールを禁止します。
ステータスバー	カメラコントロールに関するメッセージが表示されます。
注意事項
サポートするカメラは Canon VC-C1 のみです。環境設定の「カメラ種類」ではCanon VC-C1を選択しておいて下さい。

$#Kオプション設定
Kシリアルポート
カメラコントロールのために使用する通信ポート。COM1～COM4 まで設定可能となります。
K逆光補正
逆光状態のときに画面が暗くなり過ぎるのを防ぎます。
kオートホワイトバランス
照明条件や被写体による色のバランスのずれを自動的に調整します。
Kカメラスピード
パン	カメラの左右の向きの移動速度を調整します。
チルト	カメラの上下の向きの移動速度を調整します。
ズーム	ズーム速度を調整します。（低速/高速 の２段階）
Kシャッタースピード
オート	――明るさにより自動的にシャッター速度を調整します。
１／６０	――シャッター速度を 1/60 に設定します。
１／１００――シャッター速度を 1/100 に設定します。
※シャッタースピードをその地区の電源周波数に合っていないものに設定すると、フリッカー（画面のちらつき）を生じます。室内で使用する場合、次のように設定するとフリッカーを防ぐことができます。
電源周波数 50Hz の地区―― 1/100
電源周波数 60Hz の地区―― 1/60
Kワイドコンバータ使用
カメラ(Canon VC-C1)にワイドコンバータ(WD-37)を装着している場合にＯＮにします。

$#Kカメラ方向
Kフレームウィンドウ
フレームウィンドウの構成
{bmc framewnd.bmp}
・水色部分―――カメラのズームを最も広角にして、上下左右いっぱいにカメラの向きを移動したときに写すことが可能な範囲を示しています。
・白色軸部分――横軸が Pan を、縦軸が Tilt を表しています。
・白色枠部分――カメラの中心が移動できる範囲を示しています。Pan ±５０゜，Tilt ±２０゜となっています。
・緑色長方形――実際にカメラに写っている範囲を示します。ズームを広角にすると大きくなり、望遠にすると小さくなります。また、カメラ移動中は橙色に変わります。
カメラ方向の移動の仕方
・フレームウィンドウの水色部分をクリックするとそこを中心とした位置に移動します。
・フレームウィンドウ中の緑色長方形（カーソルが手の形に変わる部分）をクリックしそのままドラッグすると、放したところに移動します。
・上下左右 及び ホームポジションボタンを押して移動させます。→上下左右/ホームポジションボタン
・コントロール中のビデオウィンドウ（赤い枠が表示されています）の任意の部分をクリックするとそこが中心になるように移動します。
#ズームの仕方
・緑色長方形（カーソルが黒い矢印に変わる部分）をクリックしそのままドラッグすると、放したときの枠の大きさに応じてズームします。
・→ズーム
上下左右/ホームポジションボタン
カメラの方向移動をします。
上ボタン	押している間 カメラは上に移動します。
下ボタン	押している間 カメラは下に移動します。
左ボタン	押している間 カメラは左に移動します。
右ボタン	押している間 カメラは右に移動します。
ホームポジションボタン	カメラは中央に戻ります。
KKPan,Tilt 表示
カメラの中心の位置を表示します。
→フレームウィンドウ／フレームウィンドウの構成

$#KKKズーム
以下のボタンでカメラのズーム操作をします。
望遠ボタン――押している間 望遠にズームします。
広角ボタン――押している間 広角にズームします。
→カメラ方向／ズームの仕方

$#KKKKKフォーカス
カメラのフォーカス操作をします。
オート――――フォーカスを自動的に調整します。
マニュアル――フォーカスを調整します。調整は次のボタンで行います。
遠ボタン――焦点を遠くします。
近ボタン――焦点を近くします。

$#KKプリセット
プリセットの設定をしておくと、セットしたプリセット番号（１～８）をクリックすることによって カメラが自動的にプリセットした位置に移動します。
プリセットの仕方

＜登録＞
１）カメラをプリセットしたい位置に設定（→カメラ方向,ズーム）します。
２）登録ボタンを押します。
３）プリセット番号ボタン（１～８）を押します。その際、コメントフィールドにすでに何か入っている番号を選択すると その番号のプリセット設定内容の変更となります。新しくプリセットの設定をするときは コメントフィールドに何も入っていない番号を選択します。
＊プリセット登録／削除ダイアログが表示されます。
４）コメントフィールドに表示する文字をコメントに入力します。（コメントに入力しないまま登録しようとすると“コメントを入力してください”というメッセージボックスが出ます。）
５）登録ボタンを押します。
＜削除＞
１）登録ボタンを押します。
２）削除したいプリセット番号ボタンを押します。
＊プリセット登録／削除ダイアログが表示されます。
３）削除ボタンを押します。

$#ステータスバー
以下はステータスバーに表示されるメッセージとその意味です。
コントロール可能です
カメラコントロールを行うことができる状態です。
xxxがロック中です
他のマシン(xxx)がロック中のため コントロールできない状態です。
コントロールは拒否されました
環境設定の「リモート設定許可」がＯＦＦになっているため、リモート制御が許可されません。
コントロール不能です
マシンからカメラにコントロールコマンドを送信したときにエラーが発生しました。
初期化中です
カメラの初期化中です。
動作中です
カメラが動作（上下左右の移動およびズーム）中です。
フォーカス調整中です
カメラのフォーカス調整中です。
カメラコントロールがサポートされていません
環境設定の「カメラ種類」がその他になっています。（Canon VC-C1を選択し直して下さい。）
応答がありません
コントロールしようとしたマシンから応答がありません。

$#ロック
チェックボックスをＯＮにすることにより、他のユーザからのカメラコントロールを禁止します。

$#KKkウィンドウメニュー
チャット
ボイス
ウィンドウ整列
常に手前に表示
リスト表示順序
アドレス表示

$#Kチャット
文字データの送受信による会話を行います。
チャットウィンドウの構成
上のフィールド――自分及び他のユーザが入力した全ての文字（会話）が表示されます。文字を送信したユーザ名が自動的に記録されます。
下のフィールド――現在接続中でチャットを行っている全てのユーザに送信される文字を入力します。
＊チャット簡易呼び出し機能
送信する文字列の最後に >> UserName （ UserName はメインウィンドウのリストボックスに表示されているユーザ名）を付加すると、その相手ユーザのチャットウィンドウを開きビープ音を鳴らします。既にそのユーザのチャットウィンドウが開いている場合はビープ音だけを鳴らし、ウィンドウがアイコン化されている場合は通常の大きさに戻します。
KKチャットウィンドウ メニュー
[ファイル]メニュー
保存
ログファイル
フォント
終了
[呼び出し]
参考事項
ツールバーのを選択してもチャットウィンドウを出すことができます。

$#KKKKKKログファイル
チャットの内容をファイルに保存します。
ファイル名	ログファイル名を入力します。
上書き	既にファイルが存在する場合、上書きします。
追加	既にファイルが存在する場合、後ろに追加します。
常時ログを取る	チャットウィンドウを開いた時点からログを取ります。
参照	ログファイルの参照をします。

$#チャットウィンドウでの文字のフォントを指定をします。

$#チャットウィンドウを終了します。

$#K呼び出し
メインウィンドウで選択しているユーザを呼び出します。キャンセルをクリックすればキャンセルできます。
参考事項
・呼び出された相手のところには（もしくは 自分が呼び出しされた時）呼び出しの画面が表示され、はいが選択されるとチャットウィンドウが表示され会話が可能となります。いいえが選択されるとチャットは行われません。
・チャット簡易呼び出し機能
チャットウィンドウにおいて送信する文字列の最後に >> UserName （ UserName はメインウィンドウのリストボックスに表示されているユーザ名）を付加すると、その相手ユーザのチャットウィンドウを開きビープ音を鳴らします。既にそのユーザのチャットウィンドウが開いている場合はビープ音だけを鳴らし、ウィンドウがアイコン化されている場合は通常の大きさに戻します。

$#Kボイス
音声の入出力が可能な機種に於いて 音声を送受信します。
送信	音声の送信について表示／設定を行います。
受信	音声の受信について表示／設定を行います。
会話モード	音声データの送受信の切り替えモードを設定します。
K送信ボタン	会話モードの設定において 音声データの送受信の切り替えをする際に使用します。（→手動モード、固定モード）
K呼び出し	メインウィンドウで選択しているユーザを呼び出します。キャンセルをクリックすればキャンセルできます。
参考事項
・ツールバーのを選択してもボイスウィンドウを出すことができます。
・ボイス（音声）機能の制限事項

$#ボイス（音声）機能の制限事項
・全二重をサポートしているサウンドカードの場合は送信中でも常に受信した音声データは再生されます。半二重しかサポートしていないサウンドカードの場合は送信中は受信データした音声データは破棄されます。
・音声が途切れることを防ぐためバッファリングを行っています。そのため、送信者が話してから受信者に聞こえるまで約１秒の遅れがあります。
・専用線や ISDN のように通信速度の遅いラインを通すときは、そのラインが他の通信に使用されていると音声が途切れることがあります。

$#K送信
音声の送信について表示および設定を行います。
マイクアイコン
音声を送信している場合に表示されます。送信していない時は淡色表示となります。
入力装置
音声を入力する装置を選択します。
入力レベル
入力音声の大きさをバーグラフで表示します。話しているときに黄色の範囲まで振れるのが適正レベルです。
自動送信レベル
会話モードが自動の場合に送信を開始するレベルを設定します。上の入力レベルがここで設定したレベルを超えると送信を開始します。
入力ボリューム
入力音声の調整します。話しているときの入力レベルのバーが黄色い範囲に入るように調整してください。

$#K送信
音声の受信について表示および設定を行います。
スピーカアイコン
音声を受信している場合に表示されます。受信していない時は淡色表示となります。
出力レベル
出力音声の大きさをバーグラフで表示します。
出力ボリューム
スピーカに出力される音声の大きさを調整します。

$#K会話モード
音声の送受信の切り替えモードを設定します。
→ボイス（音声）機能の制限事項
#K手動モード
音声の受信状態となり、送信ボタンを押している間だけ音声の送信をします。
K自動モード
音声の送信と受信を自動的に切り替えます。他からの音声データを受信した場合はそれを再生し、マイクから音声入力があった場合は音声データを送信します。
#K固定モード
音声の送信と受信を送受信切替ボタンを押すごとに切り替えます。送受信切替ボタンを押すごとに音声の送信と受信が切り替わります。
K全二重モード
音声の送信と受信を常に行います。

$#現在画面に表示されている 画像ウィンドウを整列させます。
→ツールバーのでも実行できます。

$#ウィンドウを常に手前に表示します。

$#メインウィンドウ のユーザ名の前に ＩＰアドレス を表示します。

$#Kリストボックス
メインウィンドウは全体がリストボックスとなっており、現在接続中のホスト（ユーザまたはリフレクタ）および チャネル番号 [n] が表示されます。接続ホストがリフレクタ（ が表示されています）の場合には、そのリフレクタの同じチャネルに接続している自分以外のユーザがその下にリスト表示されます。
なお、ユーザ名の前にあるマーク表示の意味は以下の通りです。
	ボイスウィンドウを表示中です。
	チャットウィンドウを表示中です。
	ビデオ画像を送信中です。
	上記３つのうち どれも行っていません。

$#Kツールバー
ツールバーのコマンドで以下のことを実行します。
	最後に接続していたホスト（ユーザまたはリフレクタ）に接続します。
	メインウィンドウで選択したホスト（ユーザまたはリフレクタ）と接続を切断します。ただし、選択したユーザがリフレクタと接続している場合はそのリフレクタの同じチャネルに接続している全てのユーザとの接続が切れます。
	キャプチャウィンドウを表示します。
	チャットウィンドウを表示します。
	ボイスウィンドウを表示します。
	画面に表示されている画像ウィンドウを整列させます。

$#K起動時のパラメータ
PC-VIDEO の起動時のパラメータは次の通りです。
PCVIDEO.EXE cccc /CHNO=nn /CHAT
cccc	起動時に接続するホスト名。（東京は sv98, 名古屋は wing）
/CHNO=nn	チャネル番号。省略時は０にします。（通常は０にします。）
/CHAT	起動時にチャットウィンドウを表示します。
/NOCAPTURE	キャプチャボードを使用しません。
/ADMIN	リモート制御（リモート設定、送／受信カメラコントロール）を許可します。
パラメータは全てオプションで順序は任意です。ホスト名以外は大文字でも小文字でも構いません。

$#リストボックスに表示されるユーザの順序を設定します。

$#チャット内容をファイルに保存します。